	作業指導書（含檢測作業）
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	作業指導書（含檢測作業）

	作業名稱
	車縫
	站別
	窗簾打摺
	項次
	作業順序
	備註

	1.安裝針線
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2.調整針距、針線鬆緊
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3.調整好針線 開始車縫
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	1
	安裝針線
	

	
	2
	調整針距、針線鬆緊
	

	
	3
	車縫
	

	
	  
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	項次
	原料
	項次
	使用設備

	
	1
	布線
	1
	車縫機

	
	  
	
	
	

	
	  
	
	
	

	
	項次
	注 意 事 項

	
	1
	安裝針線須把電源開關關閉。

	
	2
	針必須插到針鎦的最頂端，並用螺絲旋緊。

	
	3
	打摺縫線間距應一致。
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