	進料檢驗記錄表

	廠商
	
	交貨日期
	

	品名
	
	料號
	
	交貨數量
	
	抽驗數
	

	進料類別
	□客戶供應品  □物料  □半成品  □加工  □成品
	不良數
	

	編號
	檢驗項目
	檢驗標準／規格
	檢驗結果

	
	
	
	#1
	#2
	#3
	#4
	#5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	綜合判定
	□允收  □拒收  □特採  □其他__________

	檢查記事

	檢查人員
	主管

	
	
	

	說明：
不可量化檢驗項目以 "OK"、 "NG" 代表，可量化檢驗項目，以量測值填寫。
驗收標準依採購合約，若不合格則應備註處理方式。


	進料檢驗記錄表

	廠商
	高利興
	交貨日期
	103/11/17

	品名
	板式熱交換器
	料號
	HP-47-16-10
	交貨數量
	65
	抽驗數
	5

	進料類別
	□客戶供應品  ▓物料  □半成品  □加工  □成品
	不良數
	0

	編號
	檢驗項目
	檢驗標準／規格
	檢驗結果

	
	
	
	#1
	#2
	#3
	#4
	#5

	1
	板式
長度
	470mm
	470
	470
	470
	470
	470

	2
	板式
厚度
	160mm
	160
	160
	160
	160
	160

	3
	板式
寬度
	100mm
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	材質
	檢驗報告/不鏽鋼 316
	ok
	ok
	ok
	ok
	ok

	5
	耐溫
	檢驗報告/  (-225 ~ +225 C) 
	ok
	ok
	ok
	ok
	ok

	6
	耐壓
	檢驗報告/ (約 30 Bar) 
	ok
	ok
	ok
	ok
	ok

	
	
	
	
	
	
	
	

	綜合判定
	▓允收  □拒收  □特採  □其他__________

	檢查記事
材質、耐溫、耐壓三項檢附第三單位專業檢驗報告，查驗無誤，通過。
	檢查人員
	主管

	
	葉小龍
	王子建

	說明：
不可量化檢驗項目以 "OK"、 "NG" 代表，可量化檢驗項目，以量測值填寫。
驗收標準依採購合約，若不合格則應備註處理方式。
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